{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["CONFIGURADOR","DADOS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":28,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":38,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CONFIGURADOR","index":0,"n_rows":87,"n_cols":54,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,61,19],[40,2,40,10],[37,15,37,18],[41,2,41,10],[10,16,10,25],[2,32,2,53],[0,0,76,0],[1,55,76,55],[43,30,43,53],[17,26,22,26],[6,26,16,26],[16,2,16,25],[6,1,16,1],[23,1,23,26],[17,1,22,1],[52,2,52,22],[3,29,4,54],[8,4,8,25],[13,4,13,25],[7,2,7,25],[0,26,2,26],[0,54,2,54],[62,21,62,22],[33,2,33,10],[34,2,34,10],[2,4,2,25],[26,15,26,18],[27,15,27,18],[28,15,28,18],[29,15,29,18],[30,15,30,18],[31,15,31,18],[32,15,32,18],[33,15,33,18],[30,2,30,10],[32,2,32,10],[15,2,15,3],[14,2,14,3],[4,14,4,15],[9,4,9,13],[4,16,4,18],[15,4,15,13],[4,6,4,13],[14,4,14,13],[12,4,12,13],[4,19,4,20],[4,21,4,25],[4,2,4,5],[12,24,12,25],[64,29,65,54],[41,29,42,54],[18,2,18,10],[25,2,25,10],[37,2,37,10],[54,2,54,10],[54,11,54,14],[54,15,54,18],[8,2,8,3],[55,2,55,10],[46,2,46,10],[47,2,47,10],[48,2,48,10],[49,2,49,10],[50,2,50,10],[9,2,9,3],[56,11,56,14],[19,11,19,14],[20,11,20,14],[21,11,21,14],[22,11,22,14],[25,11,25,14],[27,11,27,14],[56,2,56,10],[86,29,86,54],[85,1,85,26],[19,2,19,10],[20,2,20,10],[21,2,21,10],[22,2,22,10],[19,15,19,18],[20,15,20,18],[21,15,21,18],[22,15,22,18],[85,29,85,54],[57,2,57,10],[58,2,58,10],[63,2,63,14],[63,15,63,18],[57,11,57,14],[58,11,58,14],[57,15,57,18],[58,15,58,18],[29,11,29,14],[47,11,47,14],[86,1,86,26],[84,1,84,26],[75,29,78,32],[76,33,77,53],[66,29,66,47],[66,48,66,54],[14,16,14,25],[10,14,10,15],[55,15,55,18],[38,11,38,14],[39,11,39,14],[40,11,40,14],[41,11,41,14],[28,11,28,14],[14,14,14,15],[12,16,12,22],[46,11,46,14],[43,11,43,14],[56,15,56,18],[55,11,55,14],[48,11,48,14],[49,11,49,14],[50,11,50,14],[42,11,42,14],[51,2,51,18],[43,2,43,10],[44,2,44,10],[84,29,84,54],[25,15,25,18],[37,11,37,14],[44,11,44,14],[45,11,45,14],[18,15,18,18],[46,15,46,18],[47,15,47,18],[48,15,48,18],[49,15,49,18],[50,15,50,18],[39,15,39,18],[40,15,40,18],[41,15,41,18],[42,15,42,18],[43,15,43,18],[59,15,59,18],[59,11,59,14],[30,11,30,14],[31,11,31,14],[32,11,32,14],[33,11,33,14],[34,11,34,14],[45,15,45,18],[39,2,39,10],[11,4,11,22],[15,16,15,19],[15,22,15,25],[15,20,15,21],[15,14,15,15],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[11,24,11,25],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[18,19,22,25],[60,2,60,10],[60,15,60,18],[60,11,60,14],[65,4,78,26],[65,1,78,3],[9,14,9,15],[9,16,9,25],[12,14,12,15],[10,4,10,13],[31,2,31,10],[26,2,26,10],[27,2,27,10],[28,2,28,10],[29,2,29,10],[59,2,59,10],[45,2,45,10],[44,15,44,18],[26,11,26,14],[18,11,18,14],[42,2,42,10],[34,15,34,18],[38,15,38,18],[38,2,38,10]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PG 1 / 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PG 2 / 2"]
[null,null,null,null,"FOLHA DE DADOS: BALANÇA INTEGRADORA TETRACELL®",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FOLHA DE DADOS: BALANÇA INTEGRADORA TETRACELL®"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIMENSÕES DO CAVALETE"]
[null,null,"Proposta Comercial nº:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisão:",null,null,null,null,"Data:"]
[]
[]
[null,null,"Informações do CLIENTE"]
[null,null,"Empresa:"]
[null,null,"Unidade:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CNPJ:"]
[null,null,"Divisão:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Setor"]
[null,null,"Endereço:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CEP:"]
[null,null,"Bairro:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cidade:",null,null,null,null,null,null,null,null,"UF:"]
[null,null,"Contato:"]
[null,null,"Setor",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cargo:"]
[null,null,"e-mail:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Telefone:",null,null,null,null,null,"Celular:"]
[]
[]
[null,null,"PROCESSO",null,null,null,null,null,null,null,null,"Exemplo",null,null,null,"Real",null,null,null,"*Preencher somento \ncom valores"]
[null,null,"Produto transportado",null,null,null,null,null,null,null,null,"Brita"]
[null,null,"Tamanho médio (granulometria) produto (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,"20"]
[null,null,"Velocidade da correia (m/s)",null,null,null,null,null,null,null,null,"1"]
[null,null,"Fluxo máximo (t/h)",null,null,null,null,null,null,null,null,"3"]
[]
[]
[null,null,"CAVALETE",null,null,null,null,null,null,null,null,"Exemplo",null,null,null,"Real"]
[null,null,"Tipo de Cavalete",null,null,null,null,null,null,null,null,"CALHA",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"A Diâmetro dos roletes (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,127]
[null,null,"B Comprimento do rolete central (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,370]
[null,null,"C Comprimento dos roletes inclinados (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,370]
[null,null,"D Distância bordas superiores roletes inclinados (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,1175]
[null,null,"E Distância borda superior rolete lateral-longarina (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,430]
[null,null,"F Distância topo rolete central-longarina (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,213.4]
[null,null,"G Ângulo de inclinação dos roletes (°)",null,null,null,null,null,null,null,null,35]
[null,null,"Diâmetro parafusos fixação cavaletes (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,"M12"]
[]
[]
[null,null,"TRANSPORTADOR",null,null,null,null,null,null,null,null,"Exemplo",null,null,null,"Real"]
[null,null,"TAG do Transportador",null,null,null,null,null,null,null,null,"TAG-01"]
[null,null,"H Largura da correia (pol)",null,null,null,null,null,null,null,null,"42 \""]
[null,null,"I Espessura da correia (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[null,null,"J Distância topo longarina-correia de retorno (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,150,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIMENSÕES DO TRANSPORTADOR"]
[null,null,"Tipo de Longarinas",null,null,null,null,null,null,null,null,"TRELIÇA CANTONEIRA",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"K Distância interna entre longarinas (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,1242]
[null,null,"L Distância externa entre longarinas (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,1370]
[null,null,"M Altura da longarina (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,800]
[null,null,"N Distância entre cavaletes (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,1000]
[null,null,"O Distância do tracionador até a TETRACELLl®",null,null,null,null,null,null,null,null,9000]
[null,null,"P Área de influência da pesagem (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,5000,null,null,null,{"$f":"MEDIDA_N*5","v":0}]
[null,null,"Q Comprimento entre tambores do transportador (mm)",null,null,null,null,null,null,null,null,20000]
[null,null,"R Ângulo de inclinação da correia (°)",null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[null,null,"S Pode ser necessário o desvio da correia de retorno na região da TETRACELL®"]
[]
[]
[null,null,"TETRACELL®",null,null,null,null,null,null,null,null,"Exemplo",null,null,null,"Real"]
[null,null,"TETRACELL® em Aço Carbono ou Inox?",null,null,null,null,null,null,null,null,"AÇO CARBONO",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"Dipositivo Automático Calibração TETRACELL®?",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sim, DACT",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"Protocolo de Comunicação (Nota1)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Profinet+4/20mA",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"Comprimento Cabo TETRACELL - Painel IHM (m)",null,null,null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"Área Classificada ou Segura?",null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGURA",null,null,null,"SELECIONE  ▼"]
[null,null,"Tamanho TETRACELL®, conforme largura H especificada",null,null,null,null,null,null,null,null,"até 900 mm",null,null,null,{"$f":"\nIF(AND((MEDIDA_H*25.4)>DADOS!J38,(MEDIDA_H*25.4)<DADOS!K38),_xlfn.CONCAT(\"até \",DADOS!K38,\" mm\"),\nIF(AND((MEDIDA_H*25.4)>DADOS!J39,(MEDIDA_H*25.4)<DADOS!K39),_xlfn.CONCAT(DADOS!J39,\" até \",DADOS!K39,\" mm\"),\nIF(AND((MEDIDA_H*25.4)>DADOS!J40,(MEDIDA_H*25.4)<DADOS!K40),_xlfn.CONCAT(DADOS!J40,\" até \",DADOS!K40,\" mm\"),\"\")))","v":""}]
[null,null,"Nota1: Os protocolos ModBus RTU via RS-485 e ModBus TCP via Ethernet são nativos na IHM 3651"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"\nIF(AND(SELEÇÃO_MATERIAL_DE_CONTRUÇÃO=\"AÇO CARBONO\",SELEÇÃO_DACT=\"DACT\"),6260,\nIF(AND(SELEÇÃO_MATERIAL_DE_CONTRUÇÃO=\"AÇO CARBONO\",SELEÇÃO_DACT=\"NÃO AUTOMÁTICO\"),6250,\nIF(AND(SELEÇÃO_MATERIAL_DE_CONTRUÇÃO=\"AÇO INOX 304\",SELEÇÃO_DACT=\"DACT\"),6261,\nIF(AND(SELEÇÃO_MATERIAL_DE_CONTRUÇÃO=\"AÇO INOX 304\",SELEÇÃO_DACT=\"NÃO AUTOMÁTICO\"),6251,\n\"\"))))","v":""}]
[null,null,"CÓDIGO DE ENCOMENDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.CONCAT(\"TRC\",\n_xlfn.XLOOKUP(_xlfn.CONCAT(SELEÇÃO_MATERIAL_DE_CONTRUÇÃO,\" \",_xlfn.XLOOKUP(SELEÇÃO_DACT,LISTA_DACT,TAB_DACT[MODELOS])),\nTAB_MODELO[DESCRIÇÃO],TAB_MODELO[CÓDIGO]),\"\",\n_xlfn.XLOOKUP(P61,TAB_CORREIA[DESCRIÇÃO],TAB_CORREIA[CÓDIGO]),\n_xlfn.XLOOKUP(SELEÇÃO_FIELDBUS,TAB_FIELDBUS[DESCRIÇÃO],TAB_FIELDBUS[CÓDIGO]),\"\",\n_xlfn.XLOOKUP(SELEÇÃO_CABO,TAB_CABO[DESCRIÇÃO],TAB_CABO[CÓDIGO]),\"\",\n_xlfn.XLOOKUP(SELEÇÃO_AREA,TAB_AREA[DESCRIÇÃO],TAB_AREA[CÓDIGO])),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUIDADOS NA INSTALAÇÃO"]
[null,"Comentários:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTALAR EM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Necessário:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ponto de elétrica p/ painel da IHM, tensão 127/220 Vac (cabo de energia do painel: 2 m c/ plug 3 pinos NBR 14136).\nAr comprimido 6 bar Ø8 mm quando utilizado DACT (unidade de conservação já fornecida com o produto)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Alfa Instrumentos  R. Cel Mário de Azevedo, 138 - São Paulo-SP - Brasil - CEP 02710-020 F: (11) 3952-2299 - SAC: 0800-772-2910 \n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alfa Instrumentos  R. Cel Mário de Azevedo, 138 - São Paulo-SP - Brasil - CEP 02710-020 F: (11) 3952-2299 - SAC: 0800-772-2910 \n"]
[null,"vendas@alfainstrumentos.com.br - www.alfainstrumentos.com.br",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"vendas@alfainstrumentos.com.br - www.alfainstrumentos.com.br"]
[null,"0028PR06",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B87","v":"0028PR06"}]

{"sheet":"DADOS","index":1,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"MODELOS"]
[null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO",null,null,null,"TIPO DE CAVALETE"]
[null,null,"AÇO CARBONO S/DACT",6250,5,null,null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO"]
[null,null,"AÇO INOX 304 S/DACT",6251,6,null,null,null,"CALHA"]
[null,null,"AÇO CARBONO C/DACT",6260,7,null,null,null,"PLANO"]
[null,null,"AÇO INOX 304 C/DACT",6261,8,null,null,null,"V"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"----"]
[null,null,"MATERIAL DE CONSTRUÇÃO"]
[null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO"]
[null,null,"AÇO CARBONO",null,null,null,null,null,"TIPO DE LONGARINA"]
[null,null,"AÇO INOX 304",null,null,null,null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO"]
[null,null,"----",null,null,null,null,null,"PERFIL U P/ DENTRO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PERFIL U P/ FORA"]
[null,null,"TIPO DE COMUNICAÇÃO",null,null,null,null,null,"TRELIÇA CANTONEIRA"]
[null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO",null,null,null,"TRELIÇA TUBULAR"]
[null,null,"----",null,null,null,null,null,"OUTROS"]
[null,null,"DeviceNet","DN","00DN",null,null,null,"----"]
[null,null,"DeviceNet+4/20mA","20-DN","20DN"]
[null,null,"EtherNet/IP","EI","00EI"]
[null,null,"EtherNet/IP+4/20mA","20-EI","20EI",null,null,null,"DACT"]
[null,null,"Profibus","PB","00PB",null,null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO"]
[null,null,"Profibus+4/20mA","20-PB","20PB",null,null,null,"DACT","C/DACT"]
[null,null,"Profinet","TN","00TN",null,null,null,"NÃO AUTOMÁTICO","S/DACT"]
[null,null,"Profinet+4/20mA","20-TN","20TN",null,null,null,"----"]
[null,null,"Saída Analógica 4/20mA",20,"20MR"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ÁREA DE INSTALAÇÃO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CLASSIFICADA",null,"EX"]
[null,null,"QUANTIDADE DE CABO",null,null,null,null,null,"SEGURA",null,"SE"]
[null,null,"DESCRIÇÃO","MODELOS","CÓDIGO",null,null,null,"----"]
[null,null,"SEM CABO",null,0]
[null,null,"10 m",null,1]
[null,null,"20 m",null,2,null,null,null,"LARGURA DA CORREIA"]
[null,null,"30 m",null,3,null,null,null,"DESCRIÇÃO","MINIMO","MAXIMO","CÓDIGO"]
[null,null,"50 m",null,4,null,null,null,"até 900 mm",1,900,1]
[null,null,"100 m",null,5,null,null,null,"901 até 1800 mm",901,1800,2]
[null,null,"200 m",null,6,null,null,null,"1801 até 3000 mm",1801,3000,3]
[null,null,"300 m",null,7]
[null,null,"----"]